# Interval

open class Interval(end: Long, period: Long, unit: TimeUnit, start: Long, initialDelay: Long) : Serializable
Content copied to clipboard

轮循器

操作

1. 开启 start 只有在闲置状态下才可以开始

2. 停止 stop

3. 暂停 pause

4. 继续 resume

5. 重置 reset 重置不会导致轮循器停止

6. 开关 switch 开启|暂停切换

7. 生命周期 life

回调: 允许多次订阅同一个轮循器

1. 每个事件 subscribe

2. 停止或者结束 finish

## Parameters

end

结束值

period

计时器间隔

unit

计时器单位

initialDelay

第一次事件的间隔时间, 默认0

start

开始值, 当start]比end值大, 且end不等于-1时, 即为倒计时, 反之正计时

## Constructors

Interval
Link copied to clipboard
fun Interval(period: Long, unit: TimeUnit, initialDelay: Long = 0)
Content copied to clipboard
Interval
Link copied to clipboard
fun Interval(end: Long, period: Long, unit: TimeUnit, start: Long = 0, initialDelay: Long = 0)
Content copied to clipboard
结束值

## Functions

cancel
Link copied to clipboard
fun cancel()
Content copied to clipboard
取消 区别于stop并不会执行finish
finish
Link copied to clipboard
fun finish(block: (Long) -> Unit): Interval
Content copied to clipboard
轮循器完成时回调该函数
life
Link copied to clipboard
fun life(lifecycleOwner: LifecycleOwner, lifeEvent: Lifecycle.Event = Lifecycle.Event.ON_STOP): Interval
Content copied to clipboard
绑定生命周期, 在指定生命周期发生时取消轮循器
pause
Link copied to clipboard
fun pause()
Content copied to clipboard
暂停
reset
Link copied to clipboard
fun reset()
Content copied to clipboard
重置
resume
Link copied to clipboard
fun resume()
Content copied to clipboard
继续 要求轮循器为暂停状态IntervalStatus.STATE_PAUSE, 否则无效
start
Link copied to clipboard
fun start()
Content copied to clipboard
开始
stop
Link copied to clipboard
fun stop()
Content copied to clipboard
停止
subscribe
Link copied to clipboard
fun subscribe(block: (Long) -> Unit): Interval
Content copied to clipboard
订阅轮循器 每次轮循器计时都会调用该回调函数 轮循器完成时会同时触发回调block和finish
switch
Link copied to clipboard
fun switch()
Content copied to clipboard
切换轮循器开始或结束

## Properties

count
Link copied to clipboard
var count: Long
Content copied to clipboard
轮循器的计数
end
Link copied to clipboard
var end: Long
Content copied to clipboard
结束值
state
Link copied to clipboard
var state: IntervalStatus
Content copied to clipboard
轮循器当前状态